**【安裝連接】**

**高速球訊號/信號/電源設置 如圖所示︰**



**【位置、協議、波特率設置】**

1. **位置設置8位碼指撥開關 SW1的1-8位用於快速球排序位置設置，可在於 1~255範圍內進行位置設置，8位碼採用2進制，每撥到ON時值為1，撥至OFF時值為0，附表A對照圖。**
2. **波特率設置為4位撥碼開關，SW2的第1位及第2位為波特率設置，可設置波特率為2400BPS/4800BPS/9600BPS。每撥到ON時值為1，撥至OFF時值為0，附表B對照圖。**
3. **協議設置︰本產品自動匹配協議，無需設罝，主協議（PELCO-D/PELCO-P）**



**附表A**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二進制** | **位置** | **二進制** | **位置** | **二進制** | **位置** | **二進制** | **位置** |
| **0000000** | **0** | **11110000** | **15** | **01111000** | **30** | **10110100** | **45** |
| **10000000** | **1** | **00001000** | **16** | **11111000** | **31** | **01110100** | **46** |
| **01000000** | **2** | **10001000** | **17** | **00000100** | **32** | **11110100** | **47** |
| **11000000** | **3** | **01001000** | **18** | **10000100** | **33** | **00001100** | **48** |
| **00100000** | **4** | **11001000** | **19** | **01000100** | **34** | **10001100** | **49** |
| **10100000** | **5** | **00101000** | **20** | **11000100** | **35** | **01001100** | **50** |
| **01100000** | **6** | **10101000** | **21** | **00100100** | **36** | **11001100** | **51** |
| **11100000** | **7** | **01101000** | **22** | **10100100** | **37** | **00101100** | **52** |
| **00010000** | **8** | **11101000** | **23** | **01100100** | **38** | **10101100** | **53** |
| **10010000** | **9** | **00011000** | **24** | **11100100** | **39** | **01101100** | **54** |
| **01010000** | **10** | **10011000** | **25** | **00010100** | **40** | **11101100** | **55** |
| **11010000** | **11** | **01011000** | **26** | **10010100** | **41** | **00011100** | **56** |
| **00110000** | **12** | **11011000** | **27** | **01010100** | **42** | **10011100** | **57** |
| **10110000** | **13** | **00111000** | **28** | **11010100** | **43** | **01011100** | **58** |
| **01110000** | **14** | **10111000** | **29** | **00110100** | **44** | **11011100** | **59** |
| **……………** |
| **00111100** | **60** | **10111100** | **61** | **01111100** | **62** | **11111100** | **63** |
| **……………** |
| **00011111** | **248** | **10011111** | **249** | **01011111** | **250** | **11011111** | **251** |
| **00111111** | **252** | **10111111** | **253** | **01111111** | **254** | **11111111** | **255** |

**附表B**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **撥碼開關** | **2400 bps** | **4800 bps** | **9600 bps** |
| **第1位** | **ON** | **OFF** | **ON** |
| **第2位** | **OFF** | **ON** | **ON** |
| **第3位** | **OFF** | **OFF** | **OFF** |
| **第4位** | **OFF** | **OFF** | **OFF** |